포스터 발표 양식

(제목 바탕체 12pt, 진하게) 한국문화재보존과학회 제53회 춘계학술대회 개최

(발표자 바탕체 11pt, 진하게) 조영훈1,*, 오승준2, 서민석3

(소속 바탕체 8pt, 이탤릭)1국립공주대학교 문화재보존과학과, 2한서대학교 문화재보존과학과,

3국립문화재연구소 보존과학연구실

(교신저자 이메일주소 바탕체 10pt)*e-mail address : joyh@kongju.ac.kr

요 약

(바탕체 11pt) 야외 조각 공원과 조각 미술관, 도심 환경 조형물 등은 오랜 기간 외부에 노출되어 있는 상태로 계절별 온도와 습도의 변화, 산성비, 산성안개, 먼지와 같은 대기오염물질 등에 의해 표면이 손상되고 부식되어 수명이 단축되고 본래의 형태를 잃어가게 된다. 이중에서 철, 동합금제, 스테인리스 스틸 등의 금속 재질로 만들어진 조각 작품은 부식으로 인해 금속 재질 본연의 성질을 잃어가게 되며, 처음 제작할 당시의 조형물과는 다른 표면 질감 및 색상, 광택 등을 나타나게 되어 작품의 의도와 다른 이질감이 들거나 형태적인 왜곡현상이 발생 할 수 있다. 이러한 손상을 최소화하고 야외 조각 작품의 안정적인 보존･관리를 위해 과학적 보존처리가 이루어지고 있으며, 보존처리 과정 중 표면 보존을 위한 왁스 처리 과정이 이루어지고 있다.

현재 국내에서 야외 금속 조각 작품의 표면 보존용 코팅제로 사용되고 있는 wax는 Carnauba wax 기반의 혼합 wax, Micro-crystalline wax, Carnauba wax와 Micro-crystalline wax 기반의 다용도 혼합 wax, Micro-crystalline wax와 Polyethylene wax 기반의 보존용 혼합 wax, Bee’s wax 기반의 보존용 혼합 wax, Polyethylene wax 기반의 야외 조각 작품 보존용 wax, Polyethylene wax 기반의 박물관 보존용 wax 등이 있다.

위와 같은 wax는 모두 고체 또는 페이스트 형으로 열을 가하여 처리하는 기법인 deep coating법을 이용해 사용되어지고 있으나 열을 가하는 방법으로 안전상의 문제점이 발생할 수 있으며, wax 도포 후 표면처리 역시 숙련된 전문가에 의한 처리가 이루어지지 않는다면 불균일한 표면처리로 이질감 및 왜곡현상이 발생할 수 있고 안정적인 코팅 효과를 보여주는데 한계가 있다. 또한 현재 국내에서 사용되어지고 있는 야외 금속 조각 작품 보존용 wax는 모두 외산 제품으로 국내에서 야외 금속 조각 작품 보존용 재료의 개발과 연구가 반드시 이루어져야 한다고 판단된다.

실험재료는 Bee’s wax 기반의 보존용 혼합 wax(이하 C wax), Polyethylene wax 기반의 야외 조각 작품 보존용 wax(이하 O wax), Polyethylene wax 기반의 박물관 보존용 wax(이하 Q wax) 3종과 제조한 Polyethylene wax 기반(이하 P wax)의 wax 1종을 이용하였다. 철제 시편(이하 F 시편)은 일반 구조용 압연 강재(KS D 3503)를 이용하였으며, 50 × 50 × 1 ㎜ 크기로 제작하였다.

사 사

본 연구는 2020년도 한국연구재단(2020R1I1A1A01071331)의 지원을 받아 수행되었음.

구두 및 포스터 발표 양식

(한컴바탕, 10pt, Bold)

(한컴바탕, 8pt, 기울임)

(한캄바탕, 10pt, *교신저자 생략 가능)

요약에는 연구목적, 방법, 결과, 고찰, 결론을 간결한 문장으로 하여 1페이지 이내로 작성한다. 단, 서론, 본론, 결론 등의 제목 없이 서술형으로 작성한다.

여백은 A4용지 위쪽/아래쪽 15, 왼쪽/오른쪽 25, 머리말/꼬리말 10

글자체 : 한컴바탕 11pt

줄 간격 150%, 자간 0%, 장평 100%

분량(1쪽)이 초과되는 경우 게재가 제한될 수 있습니다.

서식에 맞지 않을 경우 별도의 편집과정 없이 게재될 수 있습니다.

필요 시 작성